type stflashtool, domain;
type stflashtool_exec, exec_type, vendor_file_type, file_type;

init_daemon_domain(stflashtool)

allow stflashtool nfc_device:chr_file {ioctl read write getattr lock append map open watch watch_reads};
get_prop(stflashtool, vendor_radio_prop)
set_prop(stflashtool, vendor_mot_nfc_prop)